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[bookmark: _Toc26764][bookmark: _Toc22724][bookmark: _Toc145452856][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由茂名市林学会提出。
本文件由茂名市林业局归口。
本文件起草单位：广东茂名森林公园管理处。
本文件主要起草人：陈晓丽 夏晓潮  陈仪飞  许燕文 曾文力 陆媚  冯光钦 吴健 黄文志 张羽玲


[bookmark: BookMark4]

[bookmark: NEW_STAND_NAME]边坡植被重建技术规程
[bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc130626140][bookmark: _Toc145452857][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc21992][bookmark: _Toc17233325]1 范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219]本标准规定了边坡的定义、绿化前期准备、植物选择、种植、建档等技术要求。
本标准适用于茂名境内被损坏边坡植被的重建。
[bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc3754][bookmark: _Toc130626141][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc145452858][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 15776     造林技术规程
DB 44/T772     营造林规程档案管理规范
GB 51018       水土保持工程设计规范
[bookmark: _Toc19478][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc145452859][bookmark: _Toc130626142]3 术语和定义
[bookmark: _Toc26986532]下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc24107]3.1边坡 Slope
[bookmark: _Toc1162][bookmark: _Toc684]因为自然灾害或人为活动，破坏了原有的植被，形成具有一定倾斜角的，生态环境十分脆弱的山坡或截面。
[bookmark: _Toc2178]3.2植被重建 The restoration of vegetation
在裸露或被破坏的地块上，按适地适树原则，通过人工或自然的力量，达到乔木、灌木、草本立体绿化覆盖。
[bookmark: _Toc326393661][bookmark: _Toc323391929][bookmark: _Toc326069024][bookmark: _Toc326131742][bookmark: _Toc350152700][bookmark: _Toc351622896][bookmark: _Toc329849560][bookmark: _Toc4360][bookmark: _Toc350155572][bookmark: _Toc327712031][bookmark: _Toc350155519]3.3 增稳台阶 security bench
为安全起见，在较高较陡的边坡上，每间隔一定高度预留一定宽度，相对平整的台阶。
[bookmark: _Toc326069026][bookmark: _Toc326131744][bookmark: _Toc326393663][bookmark: _Toc323391931][bookmark: _Toc350152702][bookmark: _Toc12135][bookmark: _Toc351622898][bookmark: _Toc327712033][bookmark: _Toc350155521][bookmark: _Toc350155574][bookmark: _Toc329849562]3.4 表土 top soil
处于地表约20cm深度的土壤，一般腐殖质较丰富，养分较高，可利用为种植土。
[bookmark: _Toc145452860][bookmark: _Toc351622900][bookmark: _Toc350155576][bookmark: _Toc350155523][bookmark: _Toc350152704][bookmark: _Toc367009560][bookmark: _Toc368987061][bookmark: _Toc24126]4 边坡的分类
4.1自然边坡
     由于大雨、地震等自然力量，引致局部泥土崩陷或大面积的山体下滑形成的边坡。
[bookmark: _Toc351622901]4.2人为边坡
由于人们生产活动如采矿、采土之后，留下来的边坡。
[bookmark: _Toc145452861]5 边坡的稳定性处理
5.1 水土流失治理
参照 GB 51018 《水土保持工程设计规范》
5.2截水沟
     在边坡的上方，修建截水沟，防止外部雨水流向边坡，造成新的水土流失。
5.3修建挡土墙
    在边坡的下端，用石块或混凝土修筑挡土墙，规格与高度视边坡的规模而定。
5.4清理不稳定的石块或杂物
     自然灾害造成的山体滑坡，松脱的石块、土块、树木等杂物，必须进行清理或稳定性处理，以免产生进一步的滑落。
5.5增稳定台阶
5.5.1 增稳台阶
边坡高度超过6m，为了安全，需要自上而下建设稳定台阶，土体终了台阶高度<6 m，台阶边坡面角<45o，岩体终了台阶高度<10 m，终了台阶坡面角<70 o，增稳平台宽>1 m。
[bookmark: _Toc326069030][bookmark: _Toc350152707][bookmark: _Toc350155579][bookmark: _Toc329849567][bookmark: _Toc326131749][bookmark: _Toc351622904][bookmark: _Toc326393668][bookmark: _Toc327712038][bookmark: _Toc350155526][bookmark: _Toc323391935][bookmark: _Toc5099]5.5.2反坡设计与排水沟
增稳台阶平面外高内低，内侧修建排水沟，宽30 cm，深20 cm。
[bookmark: _Toc326131750][bookmark: _Toc4770][bookmark: _Toc329849568][bookmark: _Toc326393669][bookmark: _Toc350152708][bookmark: _Toc326069031][bookmark: _Toc351622905][bookmark: _Toc350155527][bookmark: _Toc327712039][bookmark: _Toc350155580][bookmark: _Toc323391936]5.5.3回填种植土
增稳台阶回填表土深20 cm，形成3%-5%的反坡，防止泥土流失。
[bookmark: _Toc351622906][bookmark: _Toc329849569][bookmark: _Toc350152712][bookmark: _Toc327712043][bookmark: _Toc27067][bookmark: _Toc350155584][bookmark: _Toc326131754][bookmark: _Toc350155531][bookmark: _Toc326393673]5.6 设置安全警示牌
在边坡的边界、路口等人们活动多的地方，间隔一定的距离，建设永久性的安全警示牌，预防人畜走近边坡，产生安全隐患。
[bookmark: _Toc350155533][bookmark: _Toc368987062][bookmark: _Toc350152714][bookmark: _Toc327712045][bookmark: _Toc323391937][bookmark: _Toc25598][bookmark: _Toc326393675][bookmark: _Toc145452862][bookmark: _Toc326069035][bookmark: _Toc350155586][bookmark: _Toc329849571][bookmark: _Toc367009561][bookmark: _Toc351622908][bookmark: _Toc326131756]6.绿化树种选择
[bookmark: _Toc20657][bookmark: _Toc351622909]6.1选择原则
[bookmark: _Toc22885]6.1.1总则
边坡绿化以高效、快速绿为重点，宜选择耐旱脊、根系丰富、速生粗生、常绿，且适合当地群众的种植习惯的植物。
[bookmark: _Toc29522][bookmark: _Toc326393676][bookmark: _Toc326131757][bookmark: _Toc350152715][bookmark: _Toc323391938][bookmark: _Toc350155587][bookmark: _Toc326069036][bookmark: _Toc350155534][bookmark: _Toc327712046][bookmark: _Toc329849572]6.1.2边坡外围植物各类选择原则
陡峭坡面，有安全隐患。因此在边坡的周边，选择带刺的或者警示性强的树种，或者可以密集种植的树种，形成隔离带，对人畜活动起到的阻隔及警示作用。
[bookmark: _Toc326393677][bookmark: _Toc323391939][bookmark: _Toc329849573][bookmark: _Toc350152716][bookmark: _Toc326069037][bookmark: _Toc327712047][bookmark: _Toc326131758][bookmark: _Toc350155535][bookmark: _Toc350155588][bookmark: _Toc26659]6.1.3增稳台阶植物选择原则
增稳台阶种植层是人工回填的20cm厚的表土层，保水性差，易发生水土流失，宜选择耐旱瘠，生长快，浅根性树种。营造多层次复合结构的林分：下层植草，中层种植灌木，上层种植乔木，内侧边坡种植藤本，绿化稳固坡面。
[bookmark: _Toc327712048][bookmark: _Toc350155536][bookmark: _Toc326393678][bookmark: _Toc326069038][bookmark: _Toc350152717][bookmark: _Toc323391940][bookmark: _Toc350155589][bookmark: _Toc329849574][bookmark: _Toc326131759][bookmark: _Toc26070]6.1.4坡面喷播植物选择原则
选择适应本地气候特征的、生长速度快的、根系丰富的草种。同时混合山毛豆、猪屎豆等灌木或小乔木种子，达到增边边坡稳定性的目的。
[bookmark: _Toc23766]6.2植物种类选择范围
具体植物参照附录A。
[bookmark: _Toc367009562][bookmark: _Toc145452863][bookmark: _Toc368987063][bookmark: _Toc13476]7 种植
[bookmark: _Toc351622912][bookmark: _Toc20840]7.1 安全平台种植 
7.1.1土地平整
碎化大块的泥土，平整土地，压实，清理石块杂物。
[bookmark: _Toc350152724][bookmark: _Toc350155596][bookmark: _Toc350155543]7.1.2挖穴
秋冬季进行。
7.1.3穴规格
[bookmark: _Toc12735][bookmark: _Toc326131764][bookmark: _Toc326393683][bookmark: _Toc351622913]株行距：乔木类1.5 m×2 m，灌木、藤本类1 m×1 m。穴规格：乔木类穴长40 cm，宽40 cm，深30 cm，灌木类穴长30 cm，宽30 cm，深20 cm。
[bookmark: _Toc17219]7.1.4基肥
种植前施基肥，回土。穴施N、P、K总含量30%以上的复合肥。每穴0.2 kg。
[bookmark: _Toc327712051][bookmark: _Toc350152721][bookmark: _Toc329849578][bookmark: _Toc326131762][bookmark: _Toc326393681][bookmark: _Toc323391943][bookmark: _Toc326069041][bookmark: _Toc350155540][bookmark: _Toc350155593][bookmark: _Toc13263][bookmark: _Toc351622914]7.1.5苗木选择
[bookmark: _GoBack]参考GB6000《主要造林树种苗木质量分级》。乔木、灌木树种，选择一年生容器苗，苗高约50cm，地径约0.5cm
[bookmark: _Toc351622915][bookmark: _Toc31950]7.1.6种植时间
在春夏季雨后进行。
7.1.7栽植要求
栽植深度，略超过苗木根颈，苗木周边泥土分层压实，淋定根水。
7.2 边坡的喷播草种或小乔木
7.2.1 种子处理
     喷播前，先把种子浸泡，吸水澎胀后，捞起种子，凉干。
7.2.2 与泥土混合
     把浸水后的种子，与泥土1：5的比例混合，加水搅拌成泥浆状。
7.2.3机械作业
     采用喷播机进行喷种作业，带种子的泥浆要在坡面上全面覆盖。
[bookmark: _Toc351622916][bookmark: _Toc29720][bookmark: _Toc145452864]8抚育管理
8.1 淋水
初植和初喷播的植物，要定期淋水保湿，以提高种子的发芽率和幼苗的成活率。
8.2补植
安全平台上的树苗，一个月后，检查成活率，如有缺株，立即补种。
8.3 施肥
第一年， 0.1 kg/株；第二年，0.25 kg/株；第三年，乔木施0.5 kg/株。
[bookmark: _Toc145452865]9后期监测
9.1 定期监测
     固定每隔一段时间，检查边坡是否有失稳和被破坏，如有要及时修复。
9.2 特殊天气监测
     如遇台风、大雨暴雨天气，要到现场进行巡查，防止安全事故发生。
[bookmark: _Toc145452866]10 验收
10.1 植被恢复指标
     边坡植被种植一年后，组织验收。验收指标为：乔木、灌木类树高≧1m，成活率≧85%,边坡植被覆盖率达90%以上。
10.2 稳定性指标
     经治理后的边坡，坡面稳定，没有产生崩塌现象。
[bookmark: _Toc85276456][bookmark: _Toc327712064][bookmark: _Toc326393696][bookmark: _Toc351622920][bookmark: _Toc329849589][bookmark: _Toc323391949][bookmark: _Toc93935404][bookmark: _Toc93938761][bookmark: _Toc85275176][bookmark: _Toc367009564][bookmark: _Toc350152739][bookmark: _Toc350155611][bookmark: _Toc94513579][bookmark: _Toc368987064][bookmark: _Toc93935497][bookmark: _Toc85169642][bookmark: _Toc28884][bookmark: _Toc94017748][bookmark: _Toc326131777][bookmark: _Toc85343434][bookmark: _Toc85345872][bookmark: _Toc145452867][bookmark: _Toc326069050][bookmark: _Toc94513882][bookmark: _Toc85358276][bookmark: _Toc350155558]11 建档
按 DB44/T 772 执行  营造林规程档案管理规范
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[bookmark: _Toc145452868][bookmark: _Toc1668][bookmark: _Toc17765]附录   边坡不同立地适宜植物名称表
	适种立地
	树木名称
	

	
	中文名
	拉丁学名
	主要功能

	边坡坡面
	爬墙虎类
	Parthenocissus tricuspidata
	抗旱，攀爬绿化边坡

	
	野葛藤
	Pueraria lobata
	生长速度快，抗旱，攀爬绿化边坡

	
	蟛蜞菊
	Sphagneticola calendulacea (Linnaeus) Pruski
	抗旱，攀爬绿化边坡效果好。

	
	络石
	Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
	生于山野、溪边、路旁、林缘或杂木林中，常缠绕于树上或攀援于墙壁、岩石上，对土壤要求不严

	
	劈荔
	Ficus pumila L.
	常绿攀援或匍匐灌木，多攀附在村庄前后、山脚、山窝以及沿河沙洲、公路两侧的古树。

	
	大叶油草
	Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.
	草类，粗生，固土性能好。

	
	狗牙根
	Cynodon dactylon (L.) Persoon
	根茎蔓延力很强，广铺地面，是良好的固堤保土植物，

	
	牛筋草
	Eleusine indica (L.) Gaertn.
	草类，粗生，固土性能好。

	稳定台阶

	山毛豆
	Tephrosiacandida
	灌木，生长速度快。

	
	木豆
	Cajanus cajan [L] Millsp
	小乔木，生长速度快，

	
	新银合欢
	Leucaena IeucocephaIa Lam. de Wit
	小乔木，生长速度快。

	
	台湾相思
	Acacia auriculaeformisA. Cunn. ex Benth.
	抗逆性更强，适生性好

	坡外围
	金合欢
	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.
	合欢喜光、喜温暖湿润的气候，耐干旱。宜种植于向阳、背风和肥沃、湿润的微酸性壤土中。

	
	马甲子
	Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
	[bookmark: ref_1_469820][bookmark: ref_4_469820][bookmark: ref_4]生长于海拔2000米以下的山地和平原，野生或栽培。 [1]  性喜温暖、向阳、湿润的环境 [4]  ，有深根性，耐干旱，耐湿，微耐碱，对气候土壤要求不严

	
	叶子花
	Bougainvillea spectabilis Willd
	性喜温暖、湿润的气候和阳光充足的环境。不耐寒，耐瘠薄，耐干旱，耐盐碱，耐修剪，生长势强，喜水但忌积水
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