附件：
2025年广东省茂名市电白区质量技术监督检测所
计量检定项目能力评价情况表

	序号
	开展检定 项目名称
	测量范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	评价结果

	1
	毫克组砝码
	（1～500）mg
	F₂等级及以下级别
	合格

	2
	克组砝码
	（0～500）g
	F₂等级及以下级别
	合格

	3
	公斤组砝码
	1kg～20kg
	M₁等级及以下
	合格

	4
	机械天平
	（0～500）g
	₃级及以下级别
	合格

	5
	机械天平
	Max≤30kg     d≥0.1mg
	₅级及以下
	合格

	6
	电子天平
	（1～500）g
	₃级及以下级别
	合格

	7
	电子天平
	Max≤30kg  d≥0.1mg
	级及以下
	合格

	8
	架盘天平
	Max:15kg
	级
	合格

	9
	非自行指示秤
	≤48t
	  Ⅲ 级及以下
	合格

	10
	数字指示秤
	≤48t
	     ⅢI级及 Ⅲ 级
	合格

	11
	模拟指示秤
	≤2t
	Ⅲ 级及 ⅢI 级
	合格

	12
	杆秤
	≤200kg
	ⅢI级
	合格

	13
	燃油加油机
	（0～9999.99）L
	MPE:±0.3%
	合格

	14
	血压计
	（0～40）kPa
	U：0.15kPa   k=2
	合格

	15
	血压表
	（0～40）kPa
	U：0.15kPa   k=2
	合格

	16
	无创自动测量血压计
	[bookmark: _GoBack]（0～60）kPa
	±0.4kPa（首次检定）
±0.5kPa（后续检定）
	合格

	17
	一般压力表
	（0～60）MPa
	1.0级及以下级别
	合格

	18
	压力真空表
	-100kPa～60MPa
	1.0级及以下级别
	合格

	19
	真空表
	(-100～0)kPa
	0.25级及以下级别
	合格

	20
	精密压力表
	（0～60）MPa
	0.25级及以下级别
	合格

	21
	水表
	（0～99999.99）m³ 水表口径：
（φ15～φ50）mm
	2级
	合格

	22
	燃气表
	≤6m³/h
	1.5级
	合格

	23
	电导率仪
	(1×10-2～1×105)μS/cm
	0.5级及以下
	合格

	24
	红外耳温计
	（35～42）℃
	±0.2℃
	合格
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