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茂名市高新区液化石油气、家用燃气灶、焦化萘等产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）
一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品名称
	抽样方法
	第1组数量
	第2组数量

	1
	液化石油气
	从被抽查市场主体充装台直接抽取。所使用的液化气钢瓶应无残液、残气或残渣并抽真空。装样前用待抽取的液化石油气以“充装-抽空-充装-抽空”的方式冲洗钢瓶至少3次。样品采集完毕后应将采样钢瓶浸入水浴中检查是否泄露，或用肥皂液擦拭阀门和接口，看是否有泄露，如有泄露，应更换钢瓶重新采样。充装完毕并确认无泄露后，现场对瓶口加贴封条，并做好防拆封措施。
	不少于2kg
	不少于2kg

	2
	家用燃气灶
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
	1台
	1台

	3
	焦化萘
	固体萘：按GB/T 2000-2000《焦化固体类产品取样方法》进行取样
液体萘：按GB/T 1999-2008《焦化油类产品取样方法》进行取样
	1L（1kg）
	1L（1kg）

	4
	高沸点芳烃溶剂
	按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》进行取样
	1L
	1L

	5
	工业用碳十粗芳烃
	按GB/T 6680-2003《液体化工产品采样通则》进行取样
	1L
	1L


将抽取的样品密封，贴上样品标签，加封封条，检样由抽样人员带回承检机构，备样封存于被抽样市场主体。
二、主要检验项目及检验项目属性划分
（一） 液化石油气
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	GB 11174-2011

	2
	蒸气压
	

	3
	组分
	

	4
	残留物
	

	5
	铜片腐蚀
	

	6
	总硫含量
	

	7
	硫化氢
	

	8
	游离水
	


（二）焦化萘
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 6699-2015

	2
	结晶点
	

	3
	不挥发物
	

	4
	灰分
	

	5
	酸洗比色
	


（三）高沸点芳烃溶剂
	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	外观
	GB/T 29497-2017

	2
	芳烃含量
	

	3
	馏程
	

	4
	闪点（闭口）
	

	5
	密度（20℃）
	

	6
	色度
	

	7
	铜片腐蚀（100℃，0.5h）
	

	8
	混合苯胺点
	


（四）工业用碳十粗芳烃
	序号
	检验项目
	检验依据

	1
	外观
	SH/T 1804-2016

	2
	密度（20℃）
	

	3
	总芳烃
	

	4
	三甲苯
	

	5
	四甲苯
	

	6
	1,2,4,5-四甲苯
	

	7
	萘
	

	8
	甲基萘
	

	9
	硫
	

	10
	馏程
	


（五）家用燃气灶
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 16410—2020

	2
	热负荷
	GB 16410—2020

	3
	燃烧工况
	离焰
	GB 16410—2020

	4
	
	熄火
	GB 16410—2020

	5
	
	回火
	GB 16410—2020

	6
	
	燃烧噪声
	GB 16410—2020

	7
	
	熄火噪声
	GB 16410—2020

	8
	
	干烟气中CO浓度（室内型）
	GB 16410—2020

	9
	温升
	GB 16410—2020

	10
	熄火保护装置
	GB 16410—2020

	11
	结构的一般要求
	燃气导管
	GB 16410—2020

	12
	
	燃烧器的熄火保护装置
	GB 16410—2020

	13
	热效率
	GB 30720—2014
GB 16410—2020

	14
	耐热冲击
	GB 16410—2020

	15
	耐重力冲击
	GB 16410—2020

	注：1. “温升”的检验项目为GB 16410—2020中表3序号1；
2. “熄火保护装置”的检验项目为GB 16410—2020中5.2.8.1 b）。


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
（一）依据标准
GB 11174-2011《液化石油气》
GB/T 6699-2015《焦化萘》
GB/T 29497-2017《高沸点芳烃溶剂》
SH/T 1804-2016《工业用碳十粗芳烃》
GB 16410-2020《家用燃气灶具》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
（二）判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；
当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。
