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茂名市复肥、水泥等产品质量
监督抽查实施细则
（2026年版）

一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品名称
	抽样方法
	第1组数量
	第2组数量

	1
	复肥
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机抽取三个独立包装，并从三个独立包装中分别适量样品进行混合，将样品缩分至1000g左右，分装在2个塑料瓶中。
	约0.5kg
	约0.5kg

	2
	磷肥
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。随机抽取三个独立包装，并从三个独立包装中分别适量样品进行混合，将样品缩分至1000g左右，分装在2个塑料瓶中。
	约0.5kg
	约0.5kg

	3
	水泥
	以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。
随机抽取三个独立包装，并从三个独立包装中分别抽取适量样品进行混合，筛分均匀后封装至样品容器。
	约8kg
	约8kg

	4
	岩棉绝热制品
	板类：在同一型号（或规格）合格产品中抽取24m2，其中12m2作为检验样品，12m2作为备用样品；
管类：在同一型号（或规格）合格产品中抽取6根，其中3根作为检验样品，3根作为备用样品；
	板：12m2
管：3根
	板：12m2
管：3根

	5
	聚氯乙烯（PVC-U）排水管
	抽取公称外径dn50mm～dn200mm的管材。公称外径小于50mm及大于200mm的排水用硬聚氯乙烯（PVCU）管材不在本次抽查范围。同一批次合格产品中排水用管材抽取3根，每根截取4段，每段1m
	6×1米
	6×1米

	6
	工业甲醛溶液
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
	约0.5L
	约0.5L

	7
	保险粉（连二亚硫酸钠）
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
	约500g
	约500g

	8
	工业硫酸
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
	约0.5L
	约0.5L

	9
	工业用一乙醇胺
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
	约500g（mL）
	约500g（mL）

	10
	溶解乙炔
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
	不少于5kg
	不少于5kg

	11
	苯乙烯
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
	约1L
	约1L

	12
	聚合级丙烯
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
	不少于3L
	不少于3L

	13
	安全平网、安全立网
	以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。
	2张
	2张


将抽取的样品密封，贴上样品标签，加封封条，检样与备样均由抽样人员带回承检机构。
二、检验依据
（一）复肥
1．复混肥料（复合肥料）
GB/T 15063-2020复合肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 15063-2020

	2
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 15063-2020

	3
	氯离子
	GB/T 15063-2020

	4
	总镉
	GB 38400-2019

	5
	总汞
	

	6
	总砷
	

	7
	总铅
	

	8
	总铬
	


2．掺混肥料
GB/T 21633-2020掺混肥料（BB肥）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 21633-2020

	2
	水溶性磷占有效磷的百分率
	GB/T 21633-2020

	3
	氯离子
	GB/T 21633-2020

	4
	总砷
	GB 38400-2019

	5
	总镉
	

	6
	总铅
	

	7
	总铬
	

	8
	总汞
	


（二）磷肥
1．过磷酸钙
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	有效磷（以P2O5计）的质量分数
	GB/T 20413-2017

	2
	总镉
	GB 38400-2019
GB/T 23349-2020

	3
	总汞
	

	4
	总砷
	

	5
	总铅
	

	6
	总铬
	


（三）水泥
1.通用硅酸盐水泥
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	强度
	GB 175-2023


2.砌筑水泥
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	强度
	GB /T 3183-2017


（四）岩棉绝热制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
	GB/T 10294-2008
GB/T 10295-2008
GB/T 10296-2008
GB/T 19686-2015
GB/T 11835-2016

	2
	燃烧性能
	GB 8624-2012


（五）建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	维卡软化温度
	GB/T 5836.1-2018

	2
	落锤冲击试验
	GB/T 5836.1-2018

	3
	拉伸屈服应力
	GB/T 5836.1-2018

	4
	断裂伸长率
	GB/T 5836.1-2018


（六）工业用甲醛溶液
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	GB/T 9009-2011 

	2
	甲醛
	GB/T 9009-2011

	3
	酸
	GB/T 9009-2011

	4
	色度a
	GB/T 9009-2011

	5
	铁
	GB/T 9009-2011

	6
	甲醇b
	GB/T 9009-2011

	a  37%级合格品不需检此项目；
b  50%级合格品、44%级合格品、37%级产品不需检此项目


（七）保险粉（连二亚硫酸钠）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	HG/T 2074-2011

	2
	保险粉含量，%
	HG/T 2074-2011

	3
	气味
	HG/T 2074-2011

	4
	溶解状态
	HG/T 2074-2011


（八）工业硫酸
1.工业硫酸（浓硫酸）（2025年7月1号前生产）；
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 534-2014

	2
	硫酸含量，%
	GB/T 534-2014

	3
	灰分，%
	GB/T 534-2014

	4
	铁含量（Fe），%
	GB/T 534-2014

	5
	砷含量（As），%
	GB/T 534-2014

	6
	铅含量（Pb），%
	GB/T 534-2014

	7
	汞含量（Hg），%
	GB/T 534-2014

	8
	透明度
	GB/T 534-2014

	9
	色度
	GB/T 534-2014


2.工业硫酸（浓硫酸）（2025年7月1号及以后生产）；
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硫酸（H2SO4）
	GB/T 534-2024

	2
	灰分
	GB/T 534-2024

	3
	铁
	GB/T 534-2024

	4
	砷
	GB/T 534-2024

	5
	铅
	GB/T 534-2024

	6
	汞
	GB/T 534-2024

	7
	镉
	GB/T 534-2024

	8
	铬
	GB/T 534-2024

	9
	铊
	GB/T 534-2024

	10
	透明度
	GB/T 534-2024

	11
	色度
	GB/T 534-2024


（九）工业用一乙醇胺
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	HG/T 2915-1997

	2
	总胺量，%
	HG/T 2915-1997

	3
	蒸馏试验，%
	HG/T 2915-1997

	4
	水分a，%
	HG/T 2915-1997

	5
	密度a，%
	HG/T 2915-1997

	6
	色度a，%
	HG/T 2915-1997

	a  II型、III型不需检此项目。


（十）溶解乙炔
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	乙炔的体积分数
	GB 6819-2004

	2
	磷化氢、硫化氢试验
	GB 6819-2004


（十一）工业用苯乙烯
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 3915-2021

	2
	纯度
	GB/T 3915-2021

	3
	聚合物
	GB/T 3915-2021

	4
	过氧化物
	GB/T 3915-2021

	5
	总醛
	GB/T 3915-2021

	6
	色度（铂-钴）
	GB/T 3915-2021

	7
	乙苯含量
	GB/T 3915-2021

	8
	阻聚剂
	GB/T 3915-2021

	9
	苯乙炔
	GB/T 3915-2021

	10
	总硫
	GB/T 3915-2021

	11
	水
	GB/T 3915-2021

	12
	苯
	GB/T 3915-2021


（十二）聚合级丙烯
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	丙烯含量
	GB/T 7716-2024

	2
	烷烃含量
	GB/T 7716-2024

	3
	乙烯含量
	GB/T 7716-2024

	4
	乙炔含量
	GB/T 7716-2024

	5
	甲基乙炔+丙二烯含量
	GB/T 7716-2024

	6
	氧含量
	GB/T 7716-2024

	7
	一氧化碳含量
	GB/T 7716-2024

	8
	二氧化碳含量
	GB/T 7716-2024

	9
	丁烯+丁二烯含量
	GB/T 7716-2024

	10
	硫含量
	GB/T 7716-2024

	11
	水含量
	GB/T 7716-2024

	12
	甲醇含量
	GB/T 7716-2024

	13
	二甲醚含量
	GB/T 7716-2024


（十三）安全网（安全平网、安全立网）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	系绳间距及长度
	GB 5725-2009

	2
	筋绳间距
	GB 5725-2009

	3
	绳断裂强力：边绳
	GB 5725-2009

	4
	绳断裂强力：网绳
	GB 5725-2009

	5
	绳断裂强力：筋绳
	GB 5725-2009

	6
	耐冲击性能
	GB 5725-2009

	7
	阻燃性能
	GB 5725-2009


注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
（一）依据标准
GB/T 15063-2020 《复合肥料》
GB/T 21633-2020 《掺混肥料（BB肥）》
GB/T 20413-2017《过磷酸钙》
GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》
GB/T 3183-2017《砌筑水泥》
GB/T 19686-2015《建筑用岩棉绝热制品》
GB/T 11835-2016《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》
GB/T 9009-2011《工业用甲醛溶液》
HG/T 2074-2011《保险粉（连二亚硫酸钠）》
HG/T 2915-1997《工业用一乙醇胺》
GB/T 534-2014《工业硫酸》
GB 6819-2004《溶解乙炔》（含1号修改单）
GB/T 3915-2021《工业用苯乙烯》
GB/T 7716-2024《聚合级丙烯》
GB 5725-2009《安全网》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
（二）判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；
当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

