附件

2026年茂名市中小学生校服（含幼儿园园服）
产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2件/条/套，其中1件/条/套作为检验样品、1件/条/套作为备用样品。如产品属于短裤等尺寸较小产品，检验和备用样品各增加1条。
[bookmark: _GoBack]2检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009

	2
	pH值
	GB/T 7573—2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713—2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008

	9
	纤维含量
	FZ/T 01057.1—2007
FZ/T 01057.2—2007
FZ/T 01057.3—2007
FZ/T 01057.4—2007
FZ/T 01057.6—2007
GB/T 2910.1—2009
GB/T 2910.2—2009
GB/T 2910.3—2009
GB/T 2910.4—2022
GB/T 2910.6—2009
GB/T 2910.7—2009
GB/T 2910.8—2009
GB/T 2910.11—2009
GB/T 2910.11—2024
GB/T 2910.12—2023
GB/T 2910.18—2009
GB/T 2910.20—2009
GB/T 2910.22—2009
GB/T 2910.101—2009
FZ/T 01101—2008
FZ/T 01112—2012
FZ/T 01026—2017
FZ/T 30003—2009
FZ/T 30003—2024
GB/T 16988—2013
GB/T 38015—2019

	10
	绳带要求a
	GB 31701—2015

	11
	附件锐利性a
	GB/T 31702—2015

	12
	金属针a
	GB 31701—2015 

	13
	产品使用说明（标识）
	GB/T 5296.4—2012
GB 18401—2010
GB 31701—2015
相应产品标准

	注：
a儿童及婴幼儿产品按对应的安全技术类别指标检验此项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1 依据标准
GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
GB/T 5296.4—2012消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装
GB/T 22854—2009《针织学生服》
GB/T 23328—2009《机织学生服》
GB/T 29862—2013《纺织品 纤维含量的标识》
GB/T 31888—2015《中小学生校服》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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