
《边坡植被重建技术规程》编写说明

一、工作简况

（一）项目来源

    茂名市地方标准《边坡植被重建技术规程》是茂名市市场监督管理局下达的地方标准制订项目，于2022年6月立项，编制起草工作的主持单位是广东茂名森林公园管理处。
（二）项目立项背景和目的意义

由于社会经济发展和资源的高强度开发等原因，人为干扰环境直接或间接导致了生态系统的退化，是世界各国普遍面临的重要问题 ,退化环境的生态重建重建是当前各国重视的焦点和生态学研究的热点之一。

自然灾害、建设工程毁坏原来植被、土壤，造成水土流失，有对生态环境破坏极大。同时，由此而形成的边坡不稳定，山体滑坡等，有严重的安全隐患。这些迹地因为坡度大，环境恶劣，往往多年也无法自然重建植被。但经过工程技术处理，选育重建树种，采取适当的修复技术，就可以在几年内重建植被，并逐步改善迹地的生态环境，降解污染物质。制定本标准的目的，规范相关技术，提高工作效率。

《边坡植被重建技术规程》，是总结边坡植被重建的实践经验，形式的一套标准细则。对边坡治理重建过程的各个技术环节，指导复垦复绿工程的实施，改善生态环境，清除安全隐患，有着重要意义。

（三）本标准起草的过程

2022年6至2022年7月，制定本项目计划。

2022年8月至2022年10月，开展项目调研，检索收集相关资料，确定本标准的各项技术指标和编制内容，完成对我市植被重建情况调研工作。

2022年11月至2023年10月，完成对本标准各项技术指标的验证工作，征求有关科研、生产和教学单位意见，并对意见进行分析、汇总和处理，提出本标准送审稿。

本标准主要起草人：

	序号
	姓名
	工作单位
	职务（职称）

	1
	陈晓丽
	广东茂名森林公园管理处
	园林工程师

	2
	夏晓潮
	广东茂名森林公园管理处
	高级兽医师

	3
	陈仪飞
	广东茂名森林公园管理处
	林业工程师

	4
	许燕文
	茂名市野生动物救护研究中心
	园林工程师

	5
	曾文力
	广东茂名森林公园管理处
	助理工程师

	6
	陆媚
	广东茂名森林公园管理处
	林业工程师

	7
	冯光钦
	茂名市林业科学研究所
	林业高级工程师（教授级）

	8
	吴健
	茂名市林业事务中心
	林业工程师

	9
	黄文志
	茂名市林业事务中心
	林业高级工程师

	10
	张羽玲
	广东茂名森林公园管理处
	林业工程师


二、本标准的编制原则 

本标准运用GB／TCS模板，依照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定进行编写。

本标准适用于人为、自然灾害等原因造成的边坡生态环境重建提供技术上的规范。标准在采取的技术措施上，主要从实用性，经济性和可操作性出发，选择的树种也是乡土阔叶树种，易种易长，在边坡的植被重建中达到投资少、见效快、效果好的目的。

三、标准的主要技术指标的制定及主要内容

（一）主要技术指标  

本标准的主要技术指标分两大类，一是绿化前期的规划，场地的准备。一类是种植时的技术要求。边坡条件比较特殊，必须在前期做好造林的营造工作。本标准中指出，边坡要在形成或整治时形成台阶状，有一定的坡度角，安全平台外侧彻档土墙上宽×下宽×高30 cm×40 cm×30 cm，这是有安全技术要求的。平台内侧留排水沟，规格：宽×深：40 cm×40 cm，防止边坡的水对平台的土壤冲刷而流失。安全平台要回填表土30cm～50cm，这是为种植乔灌木创造生长的基质。

立地条件较差，土层浅，干旱瘦脊，为了尽快复绿，标准要求适度密植，乔木株行距：乔木类1.5 m×2 m，灌木、藤本类株行距：1 m×1 m。苗木采用一年生营养袋苗，属小苗种植，这是考虑到容易搬动，以及节约复绿的成本。挖穴规格：乔木类40 cm×40 cm×30 cm，灌木类30 cm×30 cm×20 cm。

（二）树种的选择

树种的选择，主要考虑立地要求不高，生长迅速，覆盖度好的树种。为尽快地发挥保持水土的作用，树种配置上，采用乔灌草混合种植，形成立体绿化。

本标准把大叶相思、马占相思作为首选乔木树种，把山毛豆为首选的灌木树种，把野葛藤、爬墙虎作为首先的攀援藤本，前两种乔灌木都兼具有生长快，且有根瘤菌的固氮作用，爬墙虎粗长还有较强的覆盖能力。

本标准主要选择树种特性、适种区域详细见下表：  
表1  边坡不同立地适宜植物名称表
	适种立地
	树木名称
	

	
	中文名
	拉丁学名
	主要功能

	边坡坡面
	爬墙虎类
	Parthenocissus tricuspidata
	抗旱，攀爬绿化边坡

	
	野葛藤
	Pueraria lobata
	生长速度快，抗旱，攀爬绿化边坡

	
	蟛蜞菊
	Sphagneticola calendulacea (Linnaeus) Pruski
	抗旱，攀爬绿化边坡效果好。

	
	络石
	Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.
	生于山野、溪边、路旁、林缘或杂木林中，常缠绕于树上或攀援于墙壁、岩石上，对土壤要求不严

	
	劈荔
	Ficus pumila L.
	常绿攀援或匍匐灌木，多攀附在村庄前后、山脚、山窝以及沿河沙洲、公路两侧的古树。

	
	大叶油草
	Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.
	草类，粗生，固土性能好。

	
	狗牙根
	Cynodon dactylon (L.) Persoon
	根茎蔓延力很强，广铺地面，是良好的固堤保土植物，

	
	牛筋草
	Eleusine indica (L.) Gaertn.
	草类，粗生，固土性能好。

	稳定台阶


	山毛豆
	Tephrosiacandida
	灌木，生长速度快。

	
	木豆
	Cajanus cajan [L] Millsp
	小乔木，生长速度快，

	
	新银合欢
	Leucaena IeucocephaIa Lam. de Wit
	小乔木，生长速度快。

	
	台湾相思
	Acacia auriculaeformisA. Cunn. ex Benth.
	抗逆性更强，适生性好

	坡外围
	金合欢
	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.
	合欢喜光、喜温暖湿润的气候，耐干旱。宜种植于向阳、背风和肥沃、湿润的微酸性壤土中。

	
	马甲子
	Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.
	生长于海拔2000米以下的山地和平原，野生或栽培。 [1]  性喜温暖、向阳、湿润的环境 [4]  ，有深根性，耐干旱，耐湿，微耐碱，对气候土壤要求不严。

	
	叶子花
	Bougainvillea spectabilis Willd
	性喜温暖、湿润的气候和阳光充足的环境。不耐寒，耐瘠薄，耐干旱，耐盐碱，耐修剪，生长势强，喜水但忌积水。


（三）标准引用文件：

本标准引用了国家三个标准文件，具体是： 

GB/T 15776  造林技术规程

DB 44/T772  营造林规程档案管理规范

GB 51018    水土保持工程设计规范

（四）与有关的现行法律、法规和强制性国家标准、行业标准的关系

   本标准符合有关的现行法律、法规和强制性国家标准、行业标准。
（五）重大分歧意见的处理经过和依据

本标准分别向各地级以上市林业主管部门、十大省直国有林场发出茂名市地方标准《边坡植被重建技术规程》征求意见反馈表，广泛征求各方面的修改意见和建议。其中，广东省林业科学研究院、惠州市林业科学研究所、广东茂名农林科技职业学院、信宜宜林业科学研究所，云开山国家级自然保护区等多个单位书面回复19份，提出修改意见和建议23条。本标准编写组对各个单位专家们提出的意见逐一加以认真研究，多方探讨，采纳了部分修改意见，详见《茂名市地方标准征求意见反馈汇总处理表》。  

（六）作为强制性标准或推荐性标准发布的建议
建议本标准作为推荐性标准发布。

（七）贯彻标准的要求、措施和建议，包括组织措施、过度办法等内容

制定和实施标准，是一项长期的工作。我们应积极向林业及采矿业有关单位宣传《边坡植被重建技术规程》，通过标准的贯彻实施，来规范、指导矿迹地的植被重建工作。

                          边坡植被重建技术规程

                                 标准编写组     
                               2023年10月
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